기계작업별 Checklist	에스컬레이터	CL-안전-235

	기계설비 설명	에스컬레이터란 컨베이어의 일종으로서, 동력에 의해 회전하는 계단을 구동시켜 사람을 연속적으로 승하강시키는 기계이다.
	유해위험요인	- 핸드레일을 잡지 않고 무거운 물건을 운반시 사용자의 전도나 물건의 낙하 위험이 있다. - 황색 안전선을 준수하지 않아 에스컬레이터 틈에 끼일 위험이 있다.
	법적요구사항	<산업안전기준에 관한 규칙 제156조 관련> - 승강기의 과부하방지장치ㆍ파이널리밋스위치(final limit switch)ㆍ비상정지장치ㆍ조속기(조속기)ㆍ출입문 인터록(inter lock) 그 밖의 방호장치가 유효하게 작동될 수 있도록 미리 조정하여 두어야 한다.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	불의의 사고를 방지하기 위해 자동정지장치가 설치되어 있는가?
2	에스컬레이터 옆에 낙하물 방지망이 설치되어 있는가?
3	천정과의 충돌을 방지하기 위한 삼각부 안내판이 설치되었는가?
4	경사도는 30도 이하며, 핸드레일과 디딤판의 속도가 동일한가?
5	에스컬레이터 디딤판의 속도는 30m/min이하인가?
6	에스컬레이터 난간 밖으로 머리를 내밀지는 않는가?
7	에스컬레이터로 시야를 가릴 정도로 많은 양의 물건을 운반하지는 않는가?
8	에스컬레이터 사용 시 반드시 핸드레일을 잡고 타는가?
9	반드시 황색안전선 안에서 정지한 상태로 에스컬레이터를 이용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	에스컬레이터 이용 시 뛰지는 않는가?
11	신발 끈이나 작업복이 말려들어가지 않도록 ‘복장단정’ 표지가 설치되어 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해