아파트지하 주차장바닥에 에폭시 또는 우레탄방수무엇이 좋은지

에폭시를 도포해야 합니다.

우레탄은 방수성은 뛰어나지만 주차장으로 이용시 타이어등의 마찰등으로 찢어집니다.

에폭시를 도포해야 합니다.장단점을 말씀하셨는데....말씀을 드릴것도 없이 우레탄을 주차장에 까는것 자체가 하자입니다. 무조건 에폭시 입니다.

궂이 말씀을 드리자면 에폭시도 방수성도 뛰어나고 경도도 좋은편이라 주차장에 자주 도포를 하는데요.단점은 자외선에 약합니다. 하지만 지하주차장이니 자외선 걱정할것도 없겠군요.

우레탄은 자외선에는 강한편이라 주로 옥상에 방수목적으로 도포를 많이 합니다.

하지만 타이어등의 충격에 약한편이라 주차장에 깔면 1~2개월 이내에 하자 발생합니다.

아파트 주차장은 에폭시 시공 으로 하시는게 원칙입니다 우레탄은 탄성이 있어서 옥상 방수나 체육시설 즉 농구장 테니스장 육상트랙 등 탄성 이 필요한 곳에 우레탄이 적용됩니다

아파트 지하 주차장 바닥면에 적용할수 있는 시공방법에는

1.에폭시 코팅 2 회 바닥공사

2.에폭시 라이닝 T=3 mm 바닥공사

3.주차장용 고경질용 우레탄중도 T=3 mm

4.반경질용 우레탄 중도 T=1 mm + 고경질용 우레탄 중도 T=2 mm

위와 같은 시스템으로 바닥상태 및 위치에 따라 적용되어집니다.

1번 시스템

장점

공사시공금액이 저렴하다.

단점

바닥층간 진동에 의해 균열이 쉽게 이루어진다.

시공금액이 저렴한 반면 빠른 훼손이 이루어진다.

시공부위 바닥평활도가 불량한곳에는 적용이 어렵다.

2 번 시스템

장점

시공부위 바닥평활도가 불량한곳에도 적용이 가능하다.

단점

공사시공금액이 고가이다.

바닥층간 진동에 의해 균열이 생길수 있다.

3 번 시스템

장점

시공부위 바닥평활도가 불량한곳에도 적용이 가능하다.

바닥층간 진동에 의해 균열에 견디어 내는 힘이 강하다.

단점

공사시공금액이 고가이다.

4 번 시스템

장점

시공부위 바닥평활도가 불량한곳에도 적용이 가능하다.

바닥층간 진동에 의해 균열에 견디어 내는 힘이 강하다.

단점

공사시공금액이 고가이다.

위와 같이 시스템에 따라 장단점이 있으며

대략적인 공사금액은

바탕상태 및 시공면적의 크기에 따라 차이가 있겠지만.

대략적인 금액은 라인마킹 포함

1 m2 당

1 번 시스템 6,000 원 선상

2 번 시스템 22,000 원 선상

3 번 시스템 28,000 원 선상

4 번 시스템 25,000 원 선상

위와 같은 금액으로 시공되어지다 보니

대다수 아파트에서는 1 번 시스템으로 시공들 되어집니다.